**附件：**

**一、材料标准**

**质量要求：整体符合国家标准《铝合金门窗》GB/T 8478-2020和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015 、《中空玻璃》（GB 11944－2012）的要求，特别注意以下几条:**

1. 如：“信义”原片或者“南玻”原片，玻璃标签上要打“信义”或者“南玻”品牌标识。要提供“信义”或者“南玻”原片的合格证。原片公司全称：中国南玻集团股份有限公司（品牌：南玻）、信义玻璃控股有限公司（品牌：信义）。

2）深加工后的玻璃应检测合格报告齐全且有经过国家CCC认证，玻璃上打CCC标志。

3）中空玻璃应采用双道密封：第一道密封采用丁基热熔密封胶，第二道密封采用硅酮结构密封胶或聚硫胶。密封胶应分别满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T 914－2016），《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB 24266－2009），及《中空玻璃用弹性密封胶》（GB /T 29755－2013）的技术要求。

4）投标需注明自爆率在多少以内，由玻璃厂家负责补片，售后保修多少年。

二、采购清单

|  |
| --- |
| 铝合金门窗玻璃采购清单 |
| 序号 | 分项 | 计量单位 | 暂定工程量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 5+12A+5+12A+5Low-E钢化玻璃 | M2 | 1295 |  |  | 此处请填原片品牌和密封胶品牌 |
| 2 | 5+12A+5磨砂+12A+5Low-E钢化玻璃 | M2 | 265 |  |  |
| 3 | 8+12A+8Low-E钢化玻璃 | M2 | 75 |  |  |
| 4 | 合计总价（含税） |  | 1635 |  |  |  |
| 备注：清单为暂定工程量，结算以实际下单面积为准。投标需注明自爆率在  %以内，由玻璃厂家负责补片，验收后保修 年。投标偏离说明（投标方如有跟招标要求不符的地方在此说明）：  。 |